

Общество с ограниченной ответственностью

«ЭддиТек»

211441, г. Новополоцк, Витебская область

Республика Беларусь, УНП 390401182

Телефон (0214) 59-45-13, факс (0214)59-81-62

www.additech.by; E-mail: office@additech.by

р/с BY80PJCB30122104561000000933

в «Приорбанк» ОАО, БИК PJCBBY2X

ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ № 246/2022-КЛ от 23.08.2022

**Уважаемые господа!**

ООО «ЭддиТек» приглашает принять участие в закупке, проводимой по процедуре оформления конкурентного листа, по закупке для собственного потребления:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Технические  характеристики | Ед.  изм. | Кол-  во |
| 1. | Шкаф сушильный "РУБИН" серии РШС–9–175 | Вместимость 9 комплектов зимней или 18 комплектов летней одежды, 9 пар обуви  Таймер 1 - 12 часов  Терморегулятор 0 - 60⁰С  Уровень шума 62 дБ  Напряжение 220 В  Мощность 2.5 кВт  Ток 10 А  Тип нагревательного элемента Оребренный ТЭН  Защита от перегрева Есть  Режимы работы: обдув воздухом без нагрева, мощность нагрева воздуха 1.25 кВт  мощность нагрева воздуха 2.5 кВт  Количество нагревательных блоков 2 шт  Зона просушивания Одежда / Обувь  Влагозащищенность Не требует предварительного отжима одежды  Производительность вентилятора 600 м3/ч  Тип вентилятора Радиальный  Сборно-разборный  Регулируемые ножки 6 шт  Материал изделия Сталь 1 мм, покрытая порошковой эмалью  Перфорированные полки 2 шт  Штанга под плечики 1 шт  Навесы для аксессуаров Для 9 комплектов  Тип дверей Распашные  Ригельный ключевой еврозамок2 шт (ключи в комплекте)  Цвет Серый (RAL 7035)  Габаритные размеры: (ширина х глубина х высота) 1750 х 680 х 1900 мм  https://bel-rubin.by/wp-content/uploads/%D0%A0%D0%A8%D0%A1%E2%80%939%E2%80%93175-min.jpg | шт. | 1 |
| 2. | Шкаф сушильный для одежды  ШСО-22м-600 | Шкаф сушильный для одежды моделей ШСО-22М-600 предназначен для сушки мокрой одежды и обуви, предварительный отжим не требуется.  Технические характеристики  Габаритные размеры ШСО-22М-600 (высота, ширина, глубина) 1962х602х513мм  Количество в комплекте съемных сетчатых полок 6 шт  Максимальная нагрузка на полку 10 кг  Количество в комплекте регулируемых ножек 4 шт  Диаметр фланца для отвода воздуха во внешнюю вытяжку 120 или 125 мм  Длина шнура электропитания 2,5 м  Заземление шкафа через заземляющую жилу и заземляющий контакт в вилке шнура электропитания  Напряжение питания 230В/50Гц  Производительность тангенциального вентилятора 150 м3/час  Мощность электродвигателя тангенциального вентилятора 34 Вт  Тип нагревательного элемента игольчатый слюдяной  Мощность нагревательного элемента 1600 Вт  Режимы работы · сушка без нагрева; · нагрев на 50% мощности; · нагрев на 100% мощности; · режим охлаждения нагревательного элемента в течении 1 минуты при отключении  Таймер с фиксированной установкой автоматического отключения · автоматическое отключение через 4 часа; · ручное выключение (без таймера)  Защита от перегрева термоплавкий предохранитель (без возврата в исходное положение) | шт. | 1 |

Закупка осуществляется попозиционно

Срок предоставления предложений: до 16.45 часов (по Минску) 29.08.2022.

Условия поставки: склад заказчика.

Срок поставки: август/сентябрь 2022 года (иные варианты как альтернативные)

Условия оплаты: по факту поставки в срок не менее 60 календарных дней (иные варианты как альтернативные).

Стоимость предмета закупки должна быть зафиксирована на период проведения закупки.

Критерии оценки конкурсных предложений: наиболее низкая цена.

Преференциальная поправка при оценке конкурсных предложений не применяется.

В случае принятия данного приглашения, просьба в вышеустановленный срок направить конкурсное предложение (оформленное с учетом требований ООО «ЭддиТек») по факсу +375 214 59 45 21 или на e-mail: [**konkurs@additech.by**](mailto:konkurs@additech.by).

Предложения, поступившие иным способом либо позже установленного срока, а также оформленные не надлежащим образом могут быть отклонены.

По вопросам разъяснения предмета закупки просьба контактировать с исполнителем – Козлов Алексей Иванович, раб. тел. +375 214 59 46 33, [kozlov@additech.by](mailto:kozlov@additech.by).

С уважением,

Начальник УМТО С.В. Пацейко

**Требования к оформлению и содержанию коммерческих предложений.**

Предложение должно быть составлено на фирменном бланке организации и подписано руководителем либо лицом, имеющим полномочия выставлять коммерческие предложения от имени организации.

Предложения, направляемые по электронной почте, должны быть оформлены в следующих форматах: **pdf, jpg. tif, mdi, bmp** (на выбор).

Предложения, оформленные в формате **MSOffice Word (doc, rtf)**, к регистрации и рассмотрению **не принимаются**.

**Предложение должно содержать**:

-Название, УНП и местонахождение (юридический и фактический адрес организации), телефон, факс и адрес электронной почты организации;

-ФИО, телефон, контактного лица;

-Номер и дату предложения;

-Наименование, объём/количество, характеристики (описание качества, указание производителя) предлагаемого товара;

-Стоимость с обязательным указанием валюты платежа, с выделением НДС

(по каждой позиции и общая).

-Базис поставки согласно Incoterms 2000, либо иные условия поставки;

-Условия оплаты (с точным указанием календарных или рабочих дней, **по факту поставки в срок не менее 60 календарных дней (иные варианты как альтернативные);**

-Сроки поставки (с момента размещения заказа, с точным указанием календарных или рабочих дней);

-Гарантийный срок эксплуатации изделий;

-Сроки действия предоставленных в предложении условий;

-Согласие на проведение Заказчиком входного контроля поставляемого товара;

-Заявление о фиксации стоимости конкурсного предложения на весь предмет закупки.