

Общество с ограниченной ответственностью

«ЭддиТек»

211441, г. Новополоцк, Витебская область

Республика Беларусь, УНП 390401182

Телефон (0214) 59-45-13, факс (0214)59-81-62

www.additech.by; E-mail: office@additech.by

р/с BY80PJCB30122104561000000933

 в «Приорбанк» ОАО, БИК PJCBBY2X

ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ № 246/2022-КЛ от 23.08.2022

**Уважаемые господа!**

ООО «ЭддиТек» приглашает принять участие в закупке, проводимой по процедуре оформления конкурентного листа, по закупке для собственного потребления:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Техническиехарактеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| 1. | Шкаф сушильный "РУБИН" серии РШС–9–175 | Вместимость 9 комплектов зимней или 18 комплектов летней одежды, 9 пар обувиТаймер 1 - 12 часовТерморегулятор 0 - 60⁰СУровень шума 62 дБНапряжение 220 ВМощность 2.5 кВтТок 10 АТип нагревательного элемента Оребренный ТЭНЗащита от перегрева ЕстьРежимы работы: обдув воздухом без нагрева, мощность нагрева воздуха 1.25 кВтмощность нагрева воздуха 2.5 кВтКоличество нагревательных блоков 2 штЗона просушивания Одежда / ОбувьВлагозащищенность Не требует предварительного отжима одеждыПроизводительность вентилятора 600 м3/чТип вентилятора РадиальныйСборно-разборныйРегулируемые ножки 6 штМатериал изделия Сталь 1 мм, покрытая порошковой эмальюПерфорированные полки 2 штШтанга под плечики 1 штНавесы для аксессуаров Для 9 комплектовТип дверей РаспашныеРигельный ключевой еврозамок2 шт (ключи в комплекте)Цвет Серый (RAL 7035)Габаритные размеры: (ширина х глубина х высота) 1750 х 680 х 1900 ммhttps://bel-rubin.by/wp-content/uploads/%D0%A0%D0%A8%D0%A1%E2%80%939%E2%80%93175-min.jpg | шт. | 1 |
| 2. | Шкаф сушильный для одежды ШСО-22м-600 | Шкаф сушильный для одежды моделей ШСО-22М-600 предназначен для сушки мокрой одежды и обуви, предварительный отжим не требуется.Технические характеристикиГабаритные размеры ШСО-22М-600 (высота, ширина, глубина) 1962х602х513ммКоличество в комплекте съемных сетчатых полок 6 штМаксимальная нагрузка на полку 10 кгКоличество в комплекте регулируемых ножек 4 штДиаметр фланца для отвода воздуха во внешнюю вытяжку 120 или 125 ммДлина шнура электропитания 2,5 мЗаземление шкафа через заземляющую жилу и заземляющий контакт в вилке шнура электропитанияНапряжение питания 230В/50ГцПроизводительность тангенциального вентилятора 150 м3/часМощность электродвигателя тангенциального вентилятора 34 ВтТип нагревательного элемента игольчатый слюдянойМощность нагревательного элемента 1600 ВтРежимы работы · сушка без нагрева; · нагрев на 50% мощности; · нагрев на 100% мощности; · режим охлаждения нагревательного элемента в течении 1 минуты при отключенииТаймер с фиксированной установкой автоматического отключения · автоматическое отключение через 4 часа; · ручное выключение (без таймера)Защита от перегрева термоплавкий предохранитель (без возврата в исходное положение) | шт. | 1 |

Закупка осуществляется попозиционно

Срок предоставления предложений: до 16.45 часов (по Минску) 29.08.2022.

Условия поставки: склад заказчика.

Срок поставки: август/сентябрь 2022 года (иные варианты как альтернативные)

Условия оплаты: по факту поставки в срок не менее 60 календарных дней (иные варианты как альтернативные).

Стоимость предмета закупки должна быть зафиксирована на период проведения закупки.

Критерии оценки конкурсных предложений: наиболее низкая цена.

Преференциальная поправка при оценке конкурсных предложений не применяется.

В случае принятия данного приглашения, просьба в вышеустановленный срок направить конкурсное предложение (оформленное с учетом требований ООО «ЭддиТек») по факсу +375 214 59 45 21 или на e-mail: **konkurs@additech.by**.

Предложения, поступившие иным способом либо позже установленного срока, а также оформленные не надлежащим образом могут быть отклонены.

По вопросам разъяснения предмета закупки просьба контактировать с исполнителем – Козлов Алексей Иванович, раб. тел. +375 214 59 46 33, kozlov@additech.by.

С уважением,

Начальник УМТО С.В. Пацейко

**Требования к оформлению и содержанию коммерческих предложений.**

Предложение должно быть составлено на фирменном бланке организации и подписано руководителем либо лицом, имеющим полномочия выставлять коммерческие предложения от имени организации.

Предложения, направляемые по электронной почте, должны быть оформлены в следующих форматах: **pdf, jpg. tif, mdi, bmp** (на выбор).

Предложения, оформленные в формате **MSOffice Word (doc, rtf)**, к регистрации и рассмотрению **не принимаются**.

**Предложение должно содержать**:

-Название, УНП и местонахождение (юридический и фактический адрес организации), телефон, факс и адрес электронной почты организации;

-ФИО, телефон, контактного лица;

-Номер и дату предложения;

-Наименование, объём/количество, характеристики (описание качества, указание производителя) предлагаемого товара;

-Стоимость с обязательным указанием валюты платежа, с выделением НДС

(по каждой позиции и общая).

-Базис поставки согласно Incoterms 2000, либо иные условия поставки;

-Условия оплаты (с точным указанием календарных или рабочих дней, **по факту поставки в срок не менее 60 календарных дней (иные варианты как альтернативные);**

-Сроки поставки (с момента размещения заказа, с точным указанием календарных или рабочих дней);

-Гарантийный срок эксплуатации изделий;

-Сроки действия предоставленных в предложении условий;

-Согласие на проведение Заказчиком входного контроля поставляемого товара;

-Заявление о фиксации стоимости конкурсного предложения на весь предмет закупки.